* **5．异步协议以\_ \_\_\_为信息传输单位，而同步协议以\_\_ \_\_为信息传输单位。**
  + **5. 字符、帧**
* **6．面向字符的同步控制协议BSC将链路上传输的信息分为\_\_ \_\_、\_\_ \_\_两大类。**

**6. 数据报文、监控报文**

* **7．高级数据链路控制规程HDLC中常用的操作方式有\_\_ \_\_ 、 和异步响应方式ARM。**

**7. 正常响应方式NRM、异步平衡方式ABM**

* **9．HDLC有\_\_\_\_、\_\_\_\_和无编号帧三种不同的帧。**

**9. 信息帧、监控帧**

* **12．同步数据链路控制协议主要分为面向字符的同步控制协议、面向\_\_ \_\_的同步控制协议和面向\_\_ \_\_的同步控制协议。**

**12. 字节计数、比特**

* **16．数据链路层通常使用\_\_\_ \_器和\_ \_\_\_号来保证每帧最终能被正确地接收1次。**

**16. 计数(计时)、序(帧序)**

* **20．使用字符填充的首尾定界符法是用一些特定的字符来定界\_\_\_ \_的起始与终止。**
  + **20. 一帧**